点　検　表

* コンクリートブロック塀の点検表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | |
| 適合 | 不適合 |
| １　高さ | 2.2ｍ以下 | はい | いいえ |
| ２　壁の厚さ | 高さ２ｍを超える塀の場合は、15㎝以上 | はい | いいえ |
| 高さ２ｍ以下の塀の場合は、10㎝以上 | はい | いいえ |
| ３　鉄筋 | 縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている | はい | いいえ |
| 壁内に径９㎜以上の鉄筋が縦横80㎝以内の間隔で入っている | はい | いいえ |
| ４　控壁（高さが1.2ｍを超える塀の場合） | 長さ3.4ｍ以内ごとに、控壁が塀の高さの1/5以上突出してある | はい | いいえ |
| ５　基礎 | コンクリート造の基礎がある  基礎の根入れ深さは30㎝以上か | はい | いいえ |
| ６　傾き､ひび割れ | 傾き､ひび割れがない | はい | いいえ |
| 評　　価 | ６項目のうち１つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要 | | |

* 組積造の塀の点検表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | |
| 適合 | 不適合 |
| １　高さ | 1.2ｍ以下 | はい | いいえ |
| ２　壁の厚さ | 十分ある | はい | いいえ |
| ３　控壁 | 長さ４ｍ以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している | はい | いいえ |
| ４　基礎 | 基礎がある | はい | いいえ |
| ５　傾き､ひび割れ | 傾き､ひび割れがない | はい | いいえ |
| 評　　価 | ５項目のうち１つでも不適合があれば、組積造の塀の安全対策が必要 | | |

補助金対象確認

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 確認項目 | 確認内容 | 補助対象 | 補助対象外 |
| 設置場所 | 避難路に面したもの | はい | いいえ |

上記のとおり報告します。

　　　　　　年　　月　　日

報告者（施工予定業者）　住所

　　　　　　　　　　　　　　氏名